Opis serwera tcp

Serwer powstał w oparciu o walkthrough dostępny na stronie msdn pod następującym linkiem:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms737593(v=vs.85).aspx

Dostępny tam kod został rozszerzony o obsługę wielu klientów na wątkach.

Obecnie serwer nasłuchuje na porcie 6789 i po otrzymaniu zgłoszenia odsyła otrzymane dane poprzedzone słowem „Reply: ”. Działanie można sprawdzić wykorzystując program ‘Packet Sender’ tak jak pokazano na poniższych zrzutach. Serwer można uruchomić otwierając plik ServerV3\x64\Debug\ServerV3.exe

